| 目次へ

［オプション設定］タブ 仕分けのしかた、プリント濃度、クラスタリング機能、セキュリティプリントについて設定します。 仕分け プリントの途中に、プリントしている用紙とは別の用紙を仕分け用紙として挿入することができます。ここでは、仕分け用紙を挿入するタイミングを設定します。 仕分け用紙として使用するトレイは、プリンタ側であらかじめ設定する必要があります。
［設定できる内容］
・ | OFF | 仕分けしません。
・ | ジョブごと | ジョブが完了するごとに仕分け用紙が挿入されます。
・ | 区切りごと | 部単位またはページ単位のプリントが完了するごとに仕分け用紙が挿入されます。 部単位かページ単位かは、［メイン設定］タブの［プリント単位］で設定します。
プリント濃度 プリントの濃さを調整します。 クラスタリング機能 大量のジョブや、大部数または多ページの印刷物を処理する場合に、ジョブを分割したり、ネットワーク上で連携する同一のプリントコントローラに分散することで、プリンタの処理を効率化できます。 ［詳細設定］ボタンをクリックすると、［クラスタリング機能］画面が表示されます。 詳細設定 [クラスタリング機能]にチェックマークが付いている時にだけクリックできます。 クリックすると、［クラスタリング機能］画面が表示されます。
［設定できる内容］
・ | 分散処理 | ネットワーク上で同一のプリントコントローラが複数連携している場合に、それぞれのプリンタにジョブを分散して処理できます。 「する」に設定している場合、ジョブ処理中のプリンタに新しいジョブを送信すると、新しいジョブは他のプリントコントローラに送信されてプリントされます。
・ | ジョブ分割機能 | ページ数や部数の多いジョブを処理する場合に、1つのジョブを複数のジョブに分割できます。ジョブ1 個あたりのプリントコントローラの負荷が軽くなります。 「ページ数基準」を選択した場合、［分割基準数］では分割を開始するページ数を設定します。 「印刷部数基準」を選択した場合、「分割基準数」では分割を開始する部数を設定します。
・ | 分割基準数 | ジョブを分割する条件を指定します。ここで指定したページ数または部数を超えるジョブをプリントした場合に、ジョブが分割されます。
セキュリティプリント 機密文書や他人に見られたくない文書をプリントする場合に、ジョブに暗証番号を設定したり、セキュリティを設定してプリントすることができます。
［設定できる内容］
・ | 暗証番号 | ジョブの暗証番号を０～８桁の半角数字で設定します。 暗証番号を設定したジョブをジョブマネージャーで出力や削除するには、暗証番号の入力が必要です。
・ | ジョブマネージャーに ジョブ名を表示しない | チェックマークをつけると、RISOコンソールPS7Rの「ジョブ処理状況」でジョブ名が表示されません。