| Para o Índice Geral

Separador [Modelos] Permite seleccionar os modelos registados no controlador, combiná-los com os dados de impressão e, em seguida, imprimi-los. Padrão de impressão do modelo Permite definir o padrão de impressão do modelo.
[Conteúdo que pode definir]
- | Deslig. | O modelo não é impresso.
- | Sobreposição de 1 cor | Os dados de impressão são sobrepostos ao modelo e impressos a uma cor.
- | Sobreposição de 2 cores (apenas para impressoras de 2 cores) | Para efectuar a impressão, são especificados tambores diferentes para os dados e para o modelo. Seleccione também a opção [Cor impressão dados do modelo] quando este modo estiver seleccionado.
Cor impressão dados do modelo Quando a opção [Sobreposição de 2 cores] estiver seleccionada em [Padrão de impressão do modelo], defina os dados do modelo a imprimir com o tambor 1 ou com o tambor 2. Lista de modelos Apresenta os ficheiros de modelos registados no controlador. Pré-visualização do modelo Apresenta uma pré-visualização do modelo seleccionado. Predefinir Repõe os valores iniciais das definições do separador [Modelos]. Ajuda Apresenta a ajuda.